EESchema Schematic File Version 3
LIBS:slow-adc-pmod-rescue
LIBS:power
LIBS:device
LIBS:switches
LIBS:relays
LIBS:motors
LIBS:transistors
LIBS:conn
LIBS:linear
LIBS:regul
LIBS:74xx
LIBS:cmos4000
LIBS:adc-dac
LIBS:memory
LIBS:xilinx
LIBS:microcontrollers
LIBS:dsp
LIBS:microchip
LIBS:analog_switches
LIBS:motorola
LIBS:texas
LIBS:intel
LIBS:audio
LIBS:interface
LIBS:digital-audio
LIBS:philips
LIBS:display
LIBS:cypress
LIBS:siliconi
LIBS:opto
LIBS:atmel
LIBS:contrib
LIBS:valves
LIBS:block
LIBS:slow-adc-pmod-cache
EELAYER 26 0
EELAYER END
$Descr A4 11693 8268
encoding utf-8
Sheet 1 4
Title "gjhk"
Date ""
Rev "1"
Comp "dfgh"
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndDescr
Connection ~ 6700 4900
Text Notes 3400 4300 0    60   ~ 0
Here we have some  text
Connection ~ 5050 3950
Connection ~ 6350 2550
Wire Wire Line
	5050 3950 4650 3950
Wire Wire Line
	5050 4050 4950 4050
Wire Wire Line
	5050 3350 4950 3350
Wire Wire Line
	4650 3450 5050 3450
Wire Wire Line
	5050 3550 4950 3550
Wire Wire Line
	4650 3650 5050 3650
Wire Wire Line
	5050 3750 4950 3750
Wire Wire Line
	7350 4400 7600 4400
Wire Wire Line
	7350 4300 7600 4300
Wire Wire Line
	7350 4100 7600 4100
Wire Wire Line
	7350 4000 7600 4000
Wire Wire Line
	7350 3850 7600 3850
Wire Wire Line
	7350 3550 7600 3550
Wire Wire Line
	7350 3450 7600 3450
Wire Wire Line
	7350 3250 7600 3250
Wire Wire Line
	7350 3150 7600 3150
Wire Wire Line
	7350 3000 7600 3000
Wire Wire Line
	5050 3000 4700 3000
Wire Wire Line
	5050 3850 5050 3950
Wire Wire Line
	5050 4400 4900 4400
Wire Wire Line
	5050 4300 4600 4300
Wire Wire Line
	4000 3350 4650 3350
Wire Wire Line
	4350 3450 4000 3450
Wire Wire Line
	4000 3550 4650 3550
Wire Wire Line
	4350 3650 4000 3650
Wire Wire Line
	4000 3750 4650 3750
Wire Wire Line
	4350 3950 4000 3950
Wire Wire Line
	4000 4050 4650 4050
Wire Wire Line
	6350 2550 6450 2550
Wire Wire Line
	6350 2500 6350 2550
Wire Wire Line
	6600 4950 6600 4900
Wire Wire Line
	6600 4900 6800 4900
Text Notes 5800 2450 2    60   ~ 0
I_DVDD < 6 mA
Text Notes 7250 2450 2    60   ~ 0
I_AVDD < 20mA
Text Label 7600 4400 2    60   ~ 0
CHB3
Text Label 7600 4300 2    60   ~ 0
CHB2
Text Label 7600 4100 2    60   ~ 0
CHB1
Text Label 7600 4000 2    60   ~ 0
CHB0
Text Label 7600 3850 2    60   ~ 0
CMB
Text Label 7600 3550 2    60   ~ 0
CHA3
Text Label 7600 3450 2    60   ~ 0
CHA2
Text Label 7600 3250 2    60   ~ 0
CHA1
Text Label 7600 3150 2    60   ~ 0
CHA0
Text Label 7600 3000 2    60   ~ 0
CMA
Text Label 4700 3000 0    60   ~ 0
M0
Text Label 4000 4050 0    60   ~ 0
BUSY
Text Label 4000 3950 0    60   ~ 0
CONVST
Text Label 4000 3750 0    60   ~ 0
SDI
Text Label 4000 3650 0    60   ~ 0
SDOB
Text Label 4000 3550 0    60   ~ 0
SDOA
Text Label 4000 3450 0    60   ~ 0
SCLK
Text Label 4000 3350 0    60   ~ 0
~CS~
$Comp
L GND #PWR030
U 1 1 59FA8ED0
P 4200 1600
F 0 "#PWR030" H 4200 1350 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 4200 1450 50  0000 C CNN
F 2 "" H 4200 1600 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4200 1600 50  0001 C CNN
	1    4200 1600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR029
U 1 1 59FA8E7D
P 4200 1000
F 0 "#PWR029" H 4200 850 50  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 4200 1140 50  0000 C CNN
F 2 "" H 4200 1000 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4200 1000 50  0001 C CNN
	1    4200 1000
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L R R108
U 1 1 59FA8B73
P 4200 1450
F 0 "R108" V 4280 1450 50  0000 C CNN
F 1 "220" V 4200 1450 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4130 1450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4200 1450 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-07220RL" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4200 1450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L LED D101
U 1 1 59FA8B2C
P 4200 1150
F 0 "D101" H 4200 1250 50  0000 C CNN
F 1 "LED" H 4200 1050 50  0000 C CNN
F 2 "LEDs:LED_0603" H 4200 1150 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4200 1150 50  0001 C CNN
F 4 "Lite-On" H 0   0   50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "LTST-C190GKT" H 0   0   50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H 0   0   50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H 0   0   50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H 0   0   50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4200 1150
	0    -1   -1   0   
$EndComp
$Comp
L R R107
U 1 1 59FA87D5
P 4800 4050
F 0 "R107" V 4880 4050 50  0000 C CNN
F 1 "22" V 4800 4050 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4730 4050 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4800 4050 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-0722RL" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4800 4050
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R103
U 1 1 59FA875A
P 4500 3950
F 0 "R103" V 4580 3950 50  0000 C CNN
F 1 "22" V 4500 3950 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4430 3950 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4500 3950 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-0722RL" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4500 3950
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R106
U 1 1 59FA839C
P 4800 3750
F 0 "R106" V 4880 3750 50  0000 C CNN
F 1 "22" V 4800 3750 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4730 3750 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4800 3750 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-0722RL" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4800 3750
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R102
U 1 1 59FA834A
P 4500 3650
F 0 "R102" V 4580 3650 50  0000 C CNN
F 1 "22" V 4500 3650 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4430 3650 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4500 3650 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-0722RL" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4500 3650
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R104
U 1 1 59FA82BE
P 4800 3350
F 0 "R104" V 4880 3350 50  0000 C CNN
F 1 "22" V 4800 3350 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4730 3350 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4800 3350 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-0722RL" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4800 3350
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R101
U 1 1 59FA8276
P 4500 3450
F 0 "R101" V 4580 3450 50  0000 C CNN
F 1 "22" V 4500 3450 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4430 3450 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4500 3450 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-0722RL" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4500 3450
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L R R105
U 1 1 59FA818B
P 4800 3550
F 0 "R105" V 4880 3550 50  0000 C CNN
F 1 "22" V 4800 3550 50  0000 C CNN
F 2 "Resistors_SMD:R_0603" V 4730 3550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4800 3550 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "RC0603FR-0722RL" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    4800 3550
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L +3.3VA #PWR024
U 1 1 59FA7CE0
P 7050 1800
F 0 "#PWR024" H 7050 1650 50  0001 C CNN
F 1 "+3.3VA" H 7050 1940 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7050 1800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7050 1800 50  0001 C CNN
	1    7050 1800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR023
U 1 1 59FA7CDA
P 7050 2100
F 0 "#PWR023" H 7050 1850 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 7050 1950 50  0000 C CNN
F 2 "" H 7050 2100 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7050 2100 50  0001 C CNN
	1    7050 2100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C108
U 1 1 59FA7CD4
P 7050 1950
F 0 "C108" H 7075 2050 50  0000 L CNN
F 1 "1u" H 7075 1850 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0603" H 7088 1800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 7050 1950 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "CC0603KRX7R8BB105" H 7050 1950 60  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
F 9 "25V" H 7050 1950 60  0001 C CNN "Rating"
	1    7050 1950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +3.3VA #PWR022
U 1 1 59FA7C9D
P 6750 1800
F 0 "#PWR022" H 6750 1650 50  0001 C CNN
F 1 "+3.3VA" H 6750 1940 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6750 1800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6750 1800 50  0001 C CNN
	1    6750 1800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR021
U 1 1 59FA7C70
P 6750 2100
F 0 "#PWR021" H 6750 1850 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 6750 1950 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6750 2100 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6750 2100 50  0001 C CNN
	1    6750 2100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C107
U 1 1 59FA7C64
P 6750 1950
F 0 "C107" H 6775 2050 50  0000 L CNN
F 1 "1u" H 6775 1850 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0603" H 6788 1800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6750 1950 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H 6750 1950 60  0001 C CNN "MFR"
F 5 "CC0603KRX7R8BB105" H 6750 1950 60  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
F 9 "25V" H 6750 1950 60  0001 C CNN "Rating"
	1    6750 1950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +3.3VA #PWR020
U 1 1 59FA7A27
P 6350 2500
F 0 "#PWR020" H 6350 2350 50  0001 C CNN
F 1 "+3.3VA" H 6350 2640 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6350 2500 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6350 2500 50  0001 C CNN
	1    6350 2500
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR019
U 1 1 59FA7912
P 5400 2100
F 0 "#PWR019" H 5400 1850 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 5400 1950 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5400 2100 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5400 2100 50  0001 C CNN
	1    5400 2100
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR018
U 1 1 59FA78CE
P 5400 1800
F 0 "#PWR018" H 5400 1650 50  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 5400 1940 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5400 1800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5400 1800 50  0001 C CNN
	1    5400 1800
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C106
U 1 1 59FA782E
P 5400 1950
F 0 "C106" H 5425 2050 50  0000 L CNN
F 1 "1u" H 5425 1850 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0603" H 5438 1800 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5400 1950 50  0001 C CNN
F 4 "Yageo" H 5400 1950 60  0001 C CNN "MFR"
F 5 "CC0603KRX7R8BB105" H 5400 1950 60  0001 C CNN "MPN"
F 6 "25V" H -2200 750 50  0001 C CNN "Rating"
	1    5400 1950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GND #PWR012
U 1 1 59FA3999
P 5050 3100
F 0 "#PWR012" H 5050 2850 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 5050 2950 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5050 3100 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5050 3100 50  0001 C CNN
	1    5050 3100
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L GNDA #PWR011
U 1 1 59FA3962
P 4600 4600
F 0 "#PWR011" H 4600 4350 50  0001 C CNN
F 1 "GNDA" H 4600 4450 50  0000 C CNN
F 2 "" H 4600 4600 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4600 4600 50  0001 C CNN
	1    4600 4600
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GNDA #PWR010
U 1 1 59FA394B
P 4900 4700
F 0 "#PWR010" H 4900 4450 50  0001 C CNN
F 1 "GNDA" H 4900 4550 50  0000 C CNN
F 2 "" H 4900 4700 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4900 4700 50  0001 C CNN
	1    4900 4700
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C105
U 1 1 59FA38AF
P 4900 4550
F 0 "C105" H 4925 4650 50  0000 L CNN
F 1 "22u" H 4925 4450 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0603" H 4938 4400 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4900 4550 50  0001 C CNN
F 4 "Samsung" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "CL10A226MQ8NRNC" H 4900 4550 60  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
F 9 "6.3V" H 4900 4550 60  0001 C CNN "Rating"
	1    4900 4550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L C C104
U 1 1 59FA3856
P 4600 4450
F 0 "C104" H 4625 4550 50  0000 L CNN
F 1 "22u" H 4625 4350 50  0000 L CNN
F 2 "Capacitors_SMD:C_0603" H 4638 4300 50  0001 C CNN
F 3 "" H 4600 4450 50  0001 C CNN
F 4 "Samsung" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "CL10A226MQ8NRNC" H 4600 4450 60  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
F 9 "6.3V" H 4600 4450 60  0001 C CNN "Rating"
	1    4600 4450
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GNDA #PWR09
U 1 1 59FA366C
P 6200 4900
F 0 "#PWR09" H 6200 4650 50  0001 C CNN
F 1 "GNDA" H 6200 4750 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6200 4900 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6200 4900 50  0001 C CNN
	1    6200 4900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L ADC8363 U101
U 1 1 59FA359A
P 6200 3700
F 0 "U101" H 7100 4700 60  0000 C CNN
F 1 "ADS8363" H 6200 3700 60  0000 C CNN
F 2 "Housings_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_Pitch0.5mm" H 5750 4050 60  0001 C CNN
F 3 "" H 5750 4050 60  0001 C CNN
F 4 "TI" H -2200 750 50  0001 C CNN "MFR"
F 5 "ADS8363SRHBT" H -2200 750 50  0001 C CNN "MPN"
F 6 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPR"
F 7 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPN"
F 8 "-" H -2200 750 50  0001 C CNN "SPURL"
	1    6200 3700
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR08
U 1 1 59FA2F75
P 6050 2550
F 0 "#PWR08" H 6050 2400 50  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 6050 2690 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6050 2550 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6050 2550 50  0001 C CNN
	1    6050 2550
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L +3.3V #PWR06
U 1 1 59FA2EC2
P 3300 1950
F 0 "#PWR06" H 3300 1800 50  0001 C CNN
F 1 "+3.3V" H 3300 2090 50  0000 C CNN
F 2 "" H 3300 1950 50  0001 C CNN
F 3 "" H 3300 1950 50  0001 C CNN
	1    3300 1950
	0    1    1    0   
$EndComp
$Comp
L GND #PWR02
U 1 1 59FA2CC7
P 5800 4900
F 0 "#PWR02" H 5800 4650 50  0001 C CNN
F 1 "GND" H 5800 4750 50  0000 C CNN
F 2 "" H 5800 4900 50  0001 C CNN
F 3 "" H 5800 4900 50  0001 C CNN
	1    5800 4900
	1    0    0    -1  
$EndComp
$Comp
L GNDA #PWR01
U 1 1 59FA2C7B
P 6600 4950
F 0 "#PWR01" H 6600 4700 50  0001 C CNN
F 1 "GNDA" H 6600 4800 50  0000 C CNN
F 2 "" H 6600 4950 50  0001 C CNN
F 3 "" H 6600 4950 50  0001 C CNN
	1    6600 4950
	1    0    0    -1  
$EndComp
$EndSCHEMATC
